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	[bookmark: _GoBack]Cuestionario para válvulas de control en general
Productos Nº   36..., 38..., 60...

	1. Tamaño de conexión DN	
	Consulta Nº. 	

	2. Clasificación de presión PN	
	Proyecto / Pedido – Nº. 	

	3a.  Medio del flujo	

	3b.  Contenido de solidos – Tamaño de partícula	

	4. Temperatura máx. de trabajo °C	

	5. Condiciones de funcionamiento:
	Q mínimo
	Q normal
	Q máximo
	

	a. Caudal [m³/h],  [m³/s],  [l/s]
	
	
	
	

	b. Presión aguas arriba [bar], [m.c.a.]  (1)
	
	
	
	

	c. Presión aguas abajo [bar], [m.c.a.]  (1)
	
	
	
	

	6. Funcionamiento: 

	a. Accionamiento manual 

	b. Actuador eléctrico: 
Tipo de corriente: 	… V, … Hz, tiempo de funcionamiento: 	…… seg.   
Equipamiento extra: 	         

	c. Actuador hidráulico o neumático
Medio de suministro:             	Presión de suministro:                    

	d. Control directo por flotador:                      

	e. Otros * (actuador hidráulico con contrapeso, eje libre para montar un actuador, ...)
     

	7a.  Disposición del actuador vista en la dirección del flujo     en la derecha |_|	 en la izquierda |_|

	7b.  Ubicación de la válvula (envíe el dibujo de instalación si está disponible)
H0 = 	…… m. sobre el nivel del mar
7c.  Niveles de agua. 
· Aguas arriba: 	H1 máxima. 	…… m sobre el nivel del mar
H2 mínima. 	…… m sobre el nivel del mar
· Aguas abajo: 	H3 máxima.	…… m sobre el nivel del mar
H4 mínima. 	…… m sobre el nivel del mar





(1):  Presión calculada o disponible en la válvula con pérdidas de carga 


	
8.    Pérdida de carga máxima admisible en la válvula a un caudal máximo (si se conoce): …… m.c.a.

	9.    Propósito de la válvula: 

       Aislamiento |_|, control  |_|, dispositivo de seguridad contra rotura de tuberías |_|, salida inferior  |_|, 
       combinada protección de descarga de la bomba y válvula antirretorno guiada |_|, drenaje |_|, 
       entrada al depósito |_|, dispositivo de medición  |_|, otros |_|
       


	10.   ¿Es admisible la admisión de aire al medio de flujo?             Si  |_|       No    |_| (2)

	11.   ¿A qué distancia aguas arriba o aguas abajo de la válvula se sitúan los accesorios o válvulas?

	12.   Normas o inspecciones

	Es absolutamente necesario rellenar este formulario en detalle para que podamos diseñar las Válvulas de Control de forma adecuada.
Las condiciones reales de funcionamiento pueden ser tales que el diseño específico de nuestro producto se desvíe de los diagramas de dimensionamiento del catálogo de válvulas de paso anular ERHARD, ya que este catálogo solo se refiere a un ejemplo simplificado.



(2):  No válido para válvulas de control tipo REV
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